**5W-30 CI-4/SL**

Binek ve hafif dizel araçlar için üstün katık formülasyonuyla geliştirilen sentetik motor yağıdır. Modern teknoloji ile üretilen dizel motorların tüm gereksinimlerini karşılar. Dört mevsim eşsiz performans gösterir. Yüksek viskozite indeksi ile her türlü iklim ve yol koşulunda motorda benzersiz bir koruma sağlar.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API CI-4/SL-

Renault RVI RXD-

Volvo VDS-2/VDS-3-

WB 228.5

**Teknik özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz ve Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 9,3 - 12,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 130 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -35 |