**10W-30 CI-4/SL**

10W/30, sentetik baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış tam sentetik motor yağıdır. Binek ve ticari araçlarda, Avrupa ve Amerikan tasarımlı, düşük emisyonlu, turboşarjlı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Karayollarında çalışarak hem yüksek hız/ağır yük altında, hem de hafif ve ağır kamyon taşımacılığında kısa mesafelerde yükleme/indirme yapan, inşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda da tavsiye edilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API CI-4/SL

RENAULT RVI RXD

VOLVO VDS-2/VDS-3

MB 228.5

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler**  |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 9,3-12,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 130 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 210 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -30 |